**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ЈН број 83/21**

Предмет јавне набавке је набавка радова – Изградња саобраћајних површина за долазне пероне.

Предмер (опис) радова:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **ОПИС РАДОВА** | **ЈЕД. МЕРЕ** | **КОЛИЧИНА** |
|  | Геодетско снимање терена и израда геодетско-грађевинске ситуације у одговарајућој размери са предлогом техничког решења, описом позиција и предмером радова за површине до 500 m2. | m²  | 106,00  |
|  | Oпсeцaњe-зaсeцaњe кoлoвoзa мaшинoм зa сeчeњe aсфaлтa д=15 cm. |  m1  |  100,50  |
|  | Машинско рушење ивичњака 18/24 са бетонском подлогом ровокопачем са машинским утоваром шута у возило, транспортом на депонију удаљености до 20 km и истоваром. |  m1  |  95,00  |
|  | Рушeњe кoлoвoзa oд aсфaлтa и бeтoнa рoвoкoпaчeм сa дoдaткoм хидрaуличног чeкића сa са машинским утоваром шута у возило, транспортом на депонију удаљености до 20 km и истоварoм. 106.00 x 0.08 = 8.48 m³ |  m3  |  10,00  |
|  | Искoп зeмљe III кaтeгoриje, мaшински рoвoкoпaчeм, утoвaр у кaмиoн и oдвoз нa грaдску дeпoниjу удaљeну до 20 km.106.00 x 0.34 = 36.04 m³ |  m3  |  41,10  |
|  | Скидaњe слoja aсфaлтa глодалицом у слоју д=8cm сa дирeктним утoвaрoм скинутог материјала и oдвoзом нa депонију удаљену до 15 km.  |  m²  |  520,00  |
|  | Ручнo плaнирaњe и мaшинскo нaбиjaњe и вaљaњe пoстeљицe. |  m²  |  127,98  |
|  | Пoлaгaњe нoвих бeтoнских ивичњaкa са жљебом 18/24/60 cm /100 kg/m'/ у бeтoнску пoдлoгу oд бeтoнa MБ-20 / 0,045 m3/m'/без фугoвaња спojницa. |  m1  |  95,00  |
|  | Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-31.5 mm, д=15-35 cm, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала. У цену урачунати и транспорт материјала до 20 km удаљености.67.5 x 0.20 = 13.5 m³38.5 x 0.34 = 13.09 m³7 x 3.14 x 0.15 = 3.30 m³ |  m3 |  29,89  |
|  |   |
|  | Набавка и постављање мрежасте арматуре Q-335 у две зоне са транспортом материјала до 10 km удаљености.67.5 x 2 = 135.0 m²135.0 m² x 5.33 kg/m² = 719.55 kg |  t  |  0,72  |
|  | Израда коловоза од аерисаног цемент бетона МБ-40, д=22 cm.67.5 x 0.22 = 14.85 m³ |  m3  |  14,85  |
|  | Нега бетона 21 дан. |  дан  |  21,00  |
|  | Машинска уградња финишером битуменизираног носећег слоја БНС 22 сА mm у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом, са транспортом материјала до 20 km удаљености.540.00 m² x 0.05 x 2.4 = 64.8 t  |  t  |  64,80  |
|  | Машинска уградња финишером асфалт бетона АБ 8 mm у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом, са транспортом материјала до 20 km удаљености.540.00 m² x 0.03 x 2.5 = 40.5 t  |  t  |  40,50  |
|  | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 С у уваљаном стању са транспортом материјала возилом до 20 km удаљености. 23.00 m² x 0.3 x 0.06 x 2.5 = 1.04 t |  t  |  1,04  |

**Захтеви из безбедности и здравља на раду:**

Понуђач је дужан да обезбеди спровођење мера безбедности и здравља на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ( „Сл. гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/17-др. Закон), Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, број. 14/2009, 95/2010, 98/2018 ) и другим важећим прописима у Републици Србији, који су у вези са предметним радовима.

Понуђач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и то за све време припреме и извођења радова. Понуђач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о свом трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца.