**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ЈН број 11/24 – Акумулатори**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Опис - карактеристике захтеваног добра или одговарајуће**  | **Јединица****мере** | **Оквирна количина** |
| 1. | Акумулатор 12V 195Ah MF (*maintenance* *free* – без одржавања); величина кутије акумулатора 513mm x 222mm x 222mm (Tип: Б) | комад | 160 |
| 2. | Акумулатор 12V 235/240Ah MF (*maintenance* *free* – без одржавања); величина кутије акумулатора (Tип: Ц) | комад | 80 |
| 3. | Акумулатор 12V 50Ah 815/1000A RT C 4.2 | комад | 6 |
| 4. | Акумулатор 12V 55Ah | комад | 2 |
| 5. | Акумулатор 12V 66Ah | комад | 2 |
| 6. | Акумулатор 12V 72Ah | комад | 1 |
| 7. | Акумулатор 12V 95Ah | комад | 1 |
| 8. | Акумулатор 12V 110Ah EG1102 EXIDE | комад | 1 |
| 9. | Акумулатор 12V 110Ah L6 950A | комад | 10 |

**ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ:**

1. Понуђач је дужан да понуди добра према захтеваним техничким карактеристикама, односно добра која имају исте техничке, димензионе и квалитативне карактеристике као наведена добра. Као доказ томе, понуђач је дужан да, као саставни део понуде, достави каталог или извод из каталога за понуђена добра или други доказ на основу ког се могу утврдити техничке и димензионе карактеристике понуђених добара, а у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2. Понуђач је дужан да за све понуђене акумулаторе, као саставни део понуде, достави копију важећег сертификата **IATF 16949:2016** за произвођача (произвођаче) свих понуђених акумулатора, који су искључиво из производног програма произвођача и локације на коју гласи сам сертификат, а у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
3. За акумулаторе наведене под редним бројевима 1. и 2. важи да понуђени акумулатори морају стриктно бити само **МF (*maintenance* *free* – без одржавања**) без могућности досипања течности тј. да су без видљивих чепова на горњој површини кућишта акумулатора.
4. За све понуђене акумулаторе важи да капацитет акумулатора мора бити у границама +-2Ah од захтеваног капацитета.

**Захтеви у погледу рока испоруке**

**Рок испоруке:** Рок за испоруку добара не може бити дужи од **2 календарска дана** од дана пријема писаног захтева за испоруку по појединачном уговору, или од издавања наруџбенице.

Понуђач се обавезује да добра, за све време реализације оквирног споразума и на основу њега закључених уговора или издатих наруџбеница испоручује по требовању-захтеву за испоруку, сукцесивно, према потребама Наручиоца и то до истека врсте и количина добара на које је уговор закључен, односно издата наруџбеница а најдуже до истека истог, у складу са захтевима за испоруку Наручиоца у погледу врсте и количине добара.

Место испоруке – Франко магацин Наручиоца у Новом Саду, на адреси Футошки пут 46, 21137 Нови Сад.

**Напомене:**

Понуђач је дужан да понуди сва добра наведена у спецификацији. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Како су предмет набавке, добра чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је, у горе наведеној техничкој спецификацији добара, дефинисао оквирну годишњу количину предметних добара. Сходно томе, Наручилац ће поручивати добра сукцесивно, на основу писане наруџбенице, према динамици и у количинама које буду одговарале његовим стварним потребама, а према јединичним ценама датим у понуди, до реализације укупне вредности оквирног споразума, с тим да Наручилац задржава право да набавља добра која су предмет набавке у износу мањем од укупне вредности оквирног споразума. Уколико оквирни споразум не буде реализован до његове укупне вредности Понуђач нема право да тражи испуњење оквирног споразума.

Сагласност са овим захтевима Наручиоца, Понуђач даје самим учешћем у поступку јавне набавке.

**Напомена:**

**Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19), комплетну докуметацију, као и све остале информације о предметном поступку јавне набавке можете видети путем линка:**

[**https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/221193**](https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/221193)