

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ЈН број 53/24**

Предмет набавке су услуге одржавања расхладно - грејних система на аутобусима које Наручилац поседује у свом возном парку.

**ПАРТИЈА 3 - ОДРЖАВАЊЕ И ДЕЛОВИ КОМПРЕСОРА FKX40 BOCK**

1. ДЕЛОВИ КОМПРЕСОРА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Складишни број | Назив добара | Каталошки број | Еквивалентни каталошки бројеви | Jединица мере | Оквирна количина |
| 1 | KL3763 | PRSTEN LEŽAJA RADILICE ZA FKX40/560K-05280 |  | LEŽAJ RADILICE ZA FKX40/560 | komad | 1 |
| 2 | KL3764 | LEŽAJ RADILICE ZA FKX40/560-80118 |  | 80118, LEŽAJ RAD.KOMP.FKX40/560 | komad | 1 |
| 3 | KL3765 | MEÐUPLOČA SA ZAPTIVAČEM ZA FKX40/560-80010 |  | 80010, MEÐUPLOCA KOMP.FKX40/560 | komad | 1 |
| 4 | KL3766 | KLIP SA KARIKAMA ZA  FKX40/560-80251 |  | 80251, KLIP SA KARIKAMA KOMPLET FKX40/560 | komad | 1 |
| 5 | KL3767 | LEŽAJ RADIL.SA FLANŠNOM ZA FKX40/560 - 80081 |  | LEŽAJ RAD.FLANŠ. FKX40/560, 80081 | komad | 1 |
| 6 | KL3768 | SET ZAPTIVAČA NEPOVRATNOG VENTILA ZA FKX40/560 - 08082 |  |  | komad | 1 |
| 7 | KL3770 | SET ULJNE PUMPE ZA FKX40/560 - 80017 |  |  | komad | 1 |
| 8 | KL3771 | SET ZAPTIVAČA RADILICE ZA FKX40/560-80023 |  |  | komad | 1 |
| 9 | KL3852 | SET ZAPTIVAČA KOMPR.KLIME AC136 | \*80001 BOCK |  | komad | 1 |
| 10 | KL4314 | RADILICA ZA KOMPRESOR FKX40 |  | RADILICA BOCK 2050 ZA KOMPRESORE FKX40 | komad | 1 |

2. УСЛУГА ПОПРАВКЕ КОМПРЕСОРА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Назив услуге | Јединица  мере |
| 11 | Замена ременице компресора | 1 радни час |
| 12 | Замена електромагнетне спојнице компресора | 1 радни час |
| 13 | Замена компресора (комплет) | 1 радни час |
| 14 | Ремонт компресора климе | 1 радни час |
| 15 | Замена шпулне компресора лиме | 1 радни час |

**Захтеви:**

Понуђач је обавезан да сакупи све замењене резервне делове и да их преда наручиоцу, као доказ за извршену услугу. Такође, постојећа амбалажа за резервне делове и постојећа амбалажа за сваки потрошни материјал треба да се преда са наведеним деловима.

Наведене делове и амбалажу понуђач је обавезан да уредно спакује у уредну картонску кутији, са уредно назначеном идентификацијим возила (гаражни број) које је било предмет услуге и датумом рада.

Неке ставке које су заједничке зе две или више приказаних група делова (возила), наводе се само на једном месту: компресори климе, уље, црева, потрошне ставке и др.

**Захтеви у погледу рока извршења услуге:**

Рок извршења услуге је максимално 3 дана од момента пријема писаног захтева за извршење услуге по појединачном уговору, или од издавања наруџбенице за извршење услуге.

**Место извршења услуге:**

ЈГСП Нови Сад

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад

**Напомена:**

Понуђач**/**Пружалац услуга мора да понуди комплетну услугу, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.